17)

6Ah = 01101010

RCL NC 10100011

SHR 00101000 CY

18)

B5h = 10110101

ROL 1 01011011

SAR 00001011 NC

19)

C7h = 11000111 CY

SAR 11111100 NC

RCR 10001111 CY

20)

84h = 10000100

SAR 11100001 NC

RCL NC 00010111

21)

87h = 10000111 CY

SAR 11100001 CY

SHR 00001110 NC

RCL CY 11000001

23)

A7h 🡪 1Dh NC

A7h 1Dh

10100111 00011101

RCL NC 01110111

SHR 00011101 NC

24) A7h 🡪 3Eh CY

A7h = 10100111

3Eh = 00111110

SHL 11101000 NC

SAR 11111010 NC

SHR 00111110 CY